**直 读 仪 器 测 试 原 始 记 录**

**NHJ/YJ001**

项目名称 委托检测 样品性质 水质 分析方法及来源 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T5750.4-2006

仪器名称及编号 NHJ-42 PH计 600408N0015110840 电极常数 / 分析日期 2020. 5.08

标准缓冲液（Ⅰ）理论值 4.00 标准缓冲液（Ⅱ）理论值 6.86 标准缓冲液（Ⅲ）理论值 9.18 温度 26.7 ℃ 湿度 58 %

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样 品 编 号 | 水 温(℃) | pH值 | 溶解氧（mg/L） | 电导率  kt (μScm－1) | 25℃ 电导率  ks (μScm－1) | 浊度（NTU） | 盐度  （ ） |  |  | 备 注 |
| S2005024001 | 25.7 | 7.42 | / | / | / | <1 | / | / | / | 202164 7.35+0.05 在范围内 合格 |
| S2005024002 | 25.7 | 7.53 |  |  |  | <1 |  |  |  |
| S2005024003 | 25.7 | 7.48 |  |  |  | <1 |  |  |  |
| S2005024004 | 25.7 | 7.51 |  |  |  | <1 |  |  |  |
| S2005024005 | 25.7 | 7.55 |  |  |  | <1 |  |  |  |
| S2005024006 | 25.7 | 7.47 |  |  |  | <1 |  |  |  |
| 202164 | 25.7 | 7.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

分析者 校核者 共 页 第 页