**色 度 分 析 原 始 记 录**

**NHJ/YJ024**

项目名称 委托检测 样品性质 水 分析方法及来源 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标GB/T5750.4-2006

分析条件 15min澄清，同时测定PH值 分析日期 2019.11.15 室温 26.0 ℃ 湿度 58 %

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样 品 编 号 | pH | 颜色描述 | 稀释倍数 | 取样体积V  ( ml ) | 定容体积V1  ( ml ) | 色度  ( 度 ) | 备注：  色度=V1×500/V  V1-相当于铂-钴标准溶液的用量，单位为毫升（mL）  V-水样体积，单位为毫升（mL） |
| S1911027001 | 6.86 | 微黄 微浑 | / | 50 | 50 | 10 |
| S1911027002 | 7.21 | 无色 透明 | / | 50 | 50 | <5 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

分析者 校核者 共 页 第 页